Le tour M 305 Woodfast est une magnifique machine d’établi. Sa conception est en tous points identique à celle d’un tour professionnel sur pieds. Toute la structure est en fonte pour un poids total de 42 kg. Les capacités générales, entre pointes, diamètre de tournage, puissance du moteur, nombre de vitesses, sont excellentes.
Le tour M 305 est un équipement idéal pour le tournage des petites pièces en complément d’un tour d’atelier. Il est stable, précis et d’une utilisation très agréable. C’est aussi le bon choix pour un amateur à la recherche d’un premier tour de qualité offrant de réelles performances. Ce tour est idéal pour le tournage de petites pièces, boîtes à bijoux, stylos en bois, petits objets décoratifs.

 

POINTS FORTS

• Tous les éléments structurels du tour M 305 sont en fonte. La précision des usinages est soignée, les guidages sont
précis, les déplacements s’effectuent avec souplesse.
• La broche, élément principal sur un tour à bois, est maintenue par trois roulements à billes. Les deux roulements
jumelés à l’avant de la poupée augmentent la capacité de charge de la broche.
• Le fonctionnement est silencieux avec une agréable sensation de stabilité, aucune vibration même à vitesse élevée.
• Le moteur à induction, de 1/2 ch, est associé à 6 vitesses mécanique 

 

Caractéristiques technique
 

• Distance entre pointes : 410 mm - Avec rallonge : 1 030 mm • Hauteur des pointes : 152 mm - Ø 300 mm au-dessus du banc • Ø 115 mm de passage sur le porte-outil.
La poupée fixe • 3 roulements de broche • Entraxe des paliers : 105 mm • Filetage de la broche : Ø 33 x 3.5 mm • Conicité de la broche : CM 2 • Ø intérieur de la broche : Ø 9 mm • Diviseur à 12 positionsl
La poupée mobile • Ø du fourreau : Ø 28 mm • Course : 65 mm • Conicité : CM 2 • Ø de passage intérieur : Ø 9 mm
Porte-outil • Longueur du support de porte-outil : 220 mm • Ø de centrage : Ø 16 mm.
Motorisation • Moteur à induction 220 volts • Puissance : 1/2 ch
• 6 vitesses mécaniques : 360, 670, 1020, 1510, 2230, 3 250 tr/min • 1 sens de rotation
Encombrement • Longueur : 1,00 m • Largeur : 0,30 m • Hauteur du banc : 0,20 m • Hauteur totale : 0,45 m • Poids sans rallonge : 43 kg.
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Fourniture standard

- 1 Porte-outil, long 200 mm.
- 1 Entraîneur 4 griffes, Ø 28 mm - CM 2.
- 1 Plateau en fonte, Ø 82 mm.
- 1 Pointe tournante à billes. 

Sans la rallonge environ 380 €
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La rallonge de banc, proposée en option, permet de doubler les capacités d'entre pointes du tour. Le plan de jonction est usiné, un dispositif d'alignement des deux bancs garantit le guidage précis de la poupée mobile sur toute la longueur de son déplacement.
Présentation avec la rallonge.

 Prix de la rallonge 76.00€

