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Tour a bois M 305 Woodfast dutilisation

Nomeniature des pieces détachéos

Pointe de centrage de I'entraineur

| 1 | 51 Circlip extérieur @ 12 mm 3
5 2 Entraineur a quatre griffes avec cone morse N° 2 52 Arbre a came ;
' 3  Plateau 53 Bague de centrage et de fixation
| 4 Arbrede broche - 54 Ecrou frein @ M10 mm
: 5  Roulement a billes 6005-2Z ‘ 55  Contre-pointe tournante a billes E
] 6 Circlip intérieur @ 47 mm [ 56 Fourreau de la poupée mobile 5
| 7 Couronne de 'indexeur | 57  Axe de fixation du carter de protection des poulies
] 8 Vis de blocage | 98 Axefileté du fourreau
| 9 Corps de la poupée fixe 59  Circlip extérieur
' 10 Rondelle entretoise @ 25 mm ‘ 60 Rondelle d’appui @ 14 mm
1 11 Circlip extérieur @ 25 mm | 61 Corps de la poupée mobile I
' 12 Courroie type Poly-V | 62 Volant de manceuvre du fourreau
2 13 VisHc @ M6 x 10 mm 63 VisHc @ M6 x 12 mm
| 14 Poulie de broche 64 Maneton du volant
i 15 Circlip extérieur @ 19 mm 65 Vis de fixation du maneton »
i 16 Volant de la broche \ 66 Poignée de blocage du fourreau |
| 17 Bouton de blocage de la broche 67 Manette de blocage de la poupée mobile
| 18 Embase de la goupille de blocage de la broche | 68 VisHc@M5x8mm
? 19  Goupille de blocage de I'arbre de broche ' 69 Arbre a came
| 19A Ressort de compression . 70  Ressort de compression
| 19B  Clavette de positionnement de la goupille de blocage 71 Bague de centrage et de fixation
21  Ergot de maintien du carter de protection des poulies | 72 Ecrou frein @ M10 mm
22 Vis a téte hexagonale | 73  Circlip extérieur @ 10 mm i
23  Presse-étoupe pour le fil d’interrupteur 74  Poignée de transport 3
24 Vis @ M5 mm | 75 Pate de fixation de la poignée de transport
24A Rondelle plate @ 5 mm | 75A Vis CHe @ M5 x 10 mm i
25  Socle de l'interrupteur | 76  Charniére :
26 Plaque avant du boitier d’interrupteur 1 77 Rondelle @ 4 mm :
27 Interrupteur électrique ‘ 78 Vis @ M4 x 10 mm 1
28 Vis @ M6 x 10 mm l 79 Plaque d’embase du carter de protection ;
29  Vis de fixation de la plaque index du diviseur | 80 Ecroud M4 |
30 Vis de fixation de Pinterrupteur - 81 Carter de protection des poulies '
31 Plaque index du diviseur | 82 Plaque signalétique |
32 Vis de butée du banc | 83 Axede verrouillage
33 Rondelle plate @ 6 mm ‘ 84 Ressort lame de verrouillage
34 Presse-étoupe du boitier de l'interrupteur | 85 Charte des positions de la courroie
35 Vis CHc @ M6 x 35 mm | 86 Ecrou borgne du carter de protection
36 Rondelle ressort @ 6 mm | 88 Vis de fixation w
37 Rondelle plate @ 6 mm ; 89  Carter de la poulie moteur
40 Banc | 90 Moteur
40A Support pour le rangement des accessoires | 92 Dispositif de tension de la courroie
40B Rondelle plate @ 6 mm | 93 Poignée de tension
40C Vis CHc @ M6 x 15 mm | 94 Poignée de blocage du moteur
| 41  Passefil 95 Rondelle plate @ 8 mm,_
' 42  Déflecteur & copeaux ; 96 Ecrou @ M8 mm
' 42A Cylindre amortisseur | 97 Rondelle @6 mm
43 Rondelle @5 mm | 98 Vis@M6x12mm |
44 Vis CHc @ M5 x 10 mm - 99 Poulie motrice
45  Porte-outil | 100 Vis @ M6 x 12 mm 5
46  Support de porte-outil 103 Cable d’alimentation {
47 Poignée de blocage | 104 Tige d’éjection de I'entraineur l
48 Manette a excentrique 104A Tige d’éjection de la pointe de centrage de I'entraineur ;
50 Bague de centrage de I'axe excentrique N | 105 Clé plate pour la fixation du plateau |




