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Bas du formulaire

· Sécurité
· Bois Généralités
· Anatomie du bois
· L'eau dans le bois
· Le séchage
· Les débits de scierie
· Utilisation et humidité
· Liaisons
· Liaisons modifiées
· Assemblages Manuels
· Entaillage
· Mortaisage
· Tenonnage
· Onglet sur montant
· Tracés Géométriques
· Tracés divers
· Tracés divers arcs
· Angles remarquables
· Polygones
· Queues d'aronde
· Vraies grandeurs
· Angle de corroyage
· Applications
· Escalier
· Définition
· Types d'escaliers
· Terminologie
· Modèle en 3D dyn
· Apprécier la pente
· Tracé en plan
· Herse de balancement
· Alignements
· Développement
· Rabattement du limon
· Division des balustres
· Principes de fabrication
· Fixation des marches
· Coffrage bois circulaire
· Projets divers
· Projets bizarres
· Limon Courbe Massif
· Initiation
· Calibre rallongé
· Traçage
· Meuble De Cuisine
· Présentation
· Caisson 1
· Caisson 2
· Façade 1
· Façade 2
· Façade 3
· Façade 4
· Façade 5
· Façade 6
· Façade 7
· Montages D'Usinage
· Fixe pour raboteuse
· Pour défonceuse 01
· SketchUp
· Tiroir à queues d'aronde 
· QA machine 
· Perçage-fraisage
· Triangles quelconques
· Escaliers téléchargeables
· Les fabrications
· Voir les articles
· Calculettes
· Queues d'aronde
· Intervalle
· Doucine
· Dessin en ligne
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Fixation des marches sur limon ou faux-limons

Vissage visible à travers le limon
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La première méthode consiste à visser les marches à travers le limon ou plutôt faux limon.
Cette pratique est intéressante car rapide, mais suppose qu' il s'agisse de limons pour lesquels on accepte de voir les vissages. 



Vissage à travers le limon masque par habillage
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Le limon lui-même est réhabillé par placages ou ornements qui contribuent à dissimuler les vis.
l' illustration ici est pour mettre en évidence l 'ajout d' un habillage qui vient par-dessus le vissage 



Vissage à travers le faux-limon côté mur
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Si il s' agit de faux-limons, il faut avoir la possibilité d'assembler l' escalier avant de le mettre en place, ou bien il faut ménager des vides suffisant entre le mur et la face cachée du faux-limon pour pouvoir utiliser des vis à tête hexagonale et par serrage avec une clef rallongée.
Un couvre-joint finit la jonction avec le mur. 



Marche et limon joints par tirants en sous-face de la marche
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Lorsque la sous face de l' escalier n' est pas vue, ou son usage ne perturbe pas l' aspect esthétique, il est possible d' utiliser des équerres en acier.
Ceci peut apparaître comme une bonne solution, car c' est la marche qui devient l' élément de traction. Il est possible également, de dissimuler ces montages par un coffret d 'habillage. 



Marche et limon joints par tirants en sous-face de la marche détail
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l'équerre laisse un espace avec le limon de telle sorte que le serrage engendre une traction.
Ce dispositif peut être dissimulé par des habillages composés en fonction de l 'environnement.
Sur le limon le vissage se fait dans un insert ou une platine. 



Marche et limon joints par tirants dans l' épaisseur de la marche
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Le même principe, avec des accessoires différents peut-être appliqué dans l' epaisseur de la marche.
Un logement permet le serrage d' un boulon sur une platine solidaire du limon. Ce logement peut être dissimulé par la suite de différenres manières. 



Marche et limon joints par vissage ou clouage par dessus
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Dans la mesure ou, la finition par un revêtement sur les marches, par adjonction de plinthes ou moulures sont envisagées, il est possible de visser ou de clouer par dessus la marche, ces éléments étant dissimulés par la suite.
Ce vissage ou clouage est incliné pour un limon ou faux limon. 



Tiges filetées

Pour mémoire, je mentionnerai également les tiges filetées qui traversent entre les limons.
Elles peuvent être dissimulées (pour les boulons) par une rosace ou habillage du limon.
Elles peuvent être incorporées dans des marches ou contremarches.
Elles pourraient également ne pas déboucher. 
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